|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Загально-будівельні роботи |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю ззастосуванням екскаваторiв, глибина корита до 500 мм | м2 | 650 |   |
| 2 | Перевезення грунту до 15 км | т | 273 |   |
| 3 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови з пiску (тв. 100 мм.) | м3 | 65 |   |
| 4 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови iз щебеню (тв. 150 мм.) | м3 | 97,5 |   |
| 5 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок ітротуарів одношарових із литої асфальтобетонноїсуміші за товщини 3 см | м2 | 650 |   |
| 6 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок ітротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщинишару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 | м2 | 650 |   |
|   | БАЗОВИЙ ШАР |   |   |   |
| 7 | Улаштування тонкошарового покриття з поліуританово-гумових сумішей при товщині шару 15 мм |  м2 | 650 |   |
| 8 | Улаштування тонкошарового покриття з поліуританово-гумових сумішей, за зміні товщини на кожні 5 ммдодавати або вилучати до/ норми 27-36-1 |  м2 | -650 |   |
|   | ВЕРХНІЙ ШАР |   |   |   |
| 9 | Улаштування тонкошарового покриття з поліуританово-гумових сумішей при товщині шару 15 мм |  м2 | 650 |   |
| 10 | Улаштування тонкошарового покриття з поліуританово-гумових сумішей, за зміні товщини на кожні 5 ммдодавати або вилучати до/ норми 27-36-1 |  м2 | -650 |   |
| 11 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 105 |   |
| 12 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень,без укосiв, глибиною до 0,7 м, група грунтiв 2 | м3 | 0,43 |   |
| 13 | Улаштування бетонних фундаментiв загальногопризначення об'ємом до 5 м3 (бетон С12/15) | м3 | 0,43 |   |
| 14 | Монтаж устаткування виду машин i механiзмiв навiдкритiй площадцi, маса устаткування 0,1 т | шт | 2 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н. Ю. Гальчук |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О. А. Максимчук |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |