|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | Форма №8 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | |
|  | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **На** Загально-будівельні роботи | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з  застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 500 мм | | | | м2 | | 650 | |  | | |
| 2 | Перевезення грунту до 15 км | | | | т | | 273 | |  | | |
| 3 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв  основи з пiску (тв. 100 мм.) | | | | м3 | | 65 | |  | | |
| 4 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв  основи iз щебеню (тв. 150 мм.) | | | | м3 | | 97,5 | |  | | |
| 5 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і  тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної  суміші за товщини 3 см | | | | м2 | | 650 | |  | | |
| 6 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і  тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини  шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 | | | | м2 | | 650 | |  | | |
|  | БАЗОВИЙ ШАР | | | |  | |  | |  | | |
| 7 | Улаштування тонкошарового покриття з поліуританово-  гумових сумішей при товщині шару 15 мм | | | | м2 | | 650 | |  | | |
| 8 | Улаштування тонкошарового покриття з поліуританово-  гумових сумішей, за зміні товщини на кожні 5 мм  додавати або вилучати до/ норми 27-36-1 | | | | м2 | | -650 | |  | | |
|  | ВЕРХНІЙ ШАР | | | |  | |  | |  | | |
| 9 | Улаштування тонкошарового покриття з поліуританово-  гумових сумішей при товщині шару 15 мм | | | | м2 | | 650 | |  | | |
| 10 | Улаштування тонкошарового покриття з поліуританово-  гумових сумішей, за зміні товщини на кожні 5 мм  додавати або вилучати до/ норми 27-36-1 | | | | м2 | | -650 | |  | | |
| 11 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | | | | м | | 105 | |  | | |
| 12 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень,  без укосiв, глибиною до 0,7 м, група грунтiв 2 | | | | м3 | | 0,43 | |  | | |
| 13 | Улаштування бетонних фундаментiв загального  призначення об'ємом до 5 м3 (бетон С12/15) | | | | м3 | | 0,43 | |  | | |
| 14 | Монтаж устаткування виду машин i механiзмiв на  вiдкритiй площадцi, маса устаткування 0,1 т | | | | шт | | 2 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н. Ю. Гальчук | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О. А. Максимчук | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |