Орієнтовна вартість (кошторис) проекту:

**Спорт-ленд «Північний»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Підготовчі роботи** | Одн. вим. | Вар-сть, грн. | К-сть | Вартість, грн. |
| 1 | Розбиття території, виніс осей, позначення дерев для корчування | 1 | 2000 | 1 | 2000 |
| 2 | Зняття проблемних дерев, корчування пнів, кущів | шт. | 200 | 50 | 10000 |
| 3 | Санітарна обрізка та формування крони | шт | 50 | 30 | 1500 |
| 4 | Очистка ділянки від рослинних залишків і сміття | м2 | 14 | 3800 | 53200 |
| 5 | Вивіз непридатного грунту, дернини, будівельного сміття | 1 т | 150 | 25 | 3750 |
| 6 | Первинне планування землі (культивація, трамбування) під трасу памп-треку і скейп майданчик | м 1 | 25 | 7000 | 175000 |
| 7 | Посів трави газонної | м 2 | 25 | 4000 | 100000 |
|  | **Будівельні роботи** |  |  |  |  |
|  | ***під скейп майданчик*** |  |  |  |  |
| 1 | Планирование грунту, нивелювання (по факту) | м2 | 100 | 300 | 30000 |
| 2 | Улаштування корита під майданчик 20 см. | м3 | 40 | 60 | 2400 |
| 3 | Пристрій бетонної підготовки (під товщ. до 200 мм пісок +щебінь) | м2 | 50 | 300 | 15000 |
| 4 | Півсуха стяжка из піскобетону (основа під фінішне покриття), (з піскобетону М 300 с армуванням поліпропіленовою фіброю) | м2 | 300 | 300 | 90000 |
| 5 | Улаштування корита під пішоходні доріжки 10 см. | м3 | 40 | 50 | 2000 |
| 6 | Пристрій асфальтної підготовки (під товщ. до 100 мм пісок +мілк щебінь) | м2 | 40 | 400 | 16000 |
| 7 | Укладання асфальту для пішоходної доріжки товщ. 400 мм Марки Г тротуарного | м2 | 300 | 124 | 37200 |
| 8 | Огорожа майданчикку висотою 2 м. | м. п. | 1030 | 75 | 77250 |
|  | **Монтажні роботі** |  |  |  |  |
| 1 | Міні –пайп 1 (рампа з 2-а гребенями | одн. | 60000 | 1 | 60000 |
| 2 | Міні –пайп 2 (рампа з гіркою для розгону) | одн. | 50000 | 1 | 50000 |
| 3 | Гірка 1 (для розгону – пряма | одн. | 35000 | 1 | 35000 |
| 4 | Гірка 2 (для розгону – радіусна) | одн. | 40000 | 2 | 80000 |
| 5 | Кутовий каньон | одн. | 48000 | 1 | 48000 |
| 6 | Фанбокс (зі рейлом і бордюром | одн. | 32000 | 1 | 32000 |
| 7 | Рейл | одн. | 3000 | 1 | 3000 |
| 8 | Огородження конструкцій ПОА-РМ-2,0 ДСТУ Б В. 2,3-11-2004-модель 03 | 2 п.м. | 1700 | 15 | 25500 |
| 9 | Улаштування біотуалету | 1 | 10000 | 2 | 20000 |
| 10 | Улаштування урн | 1 | 500 | 10 | 5000 |
| 11 | Улаштування лавок садово паркових | 1 | 3681 | 5 | 18405 |
|  | **Всього** |  |  |  | **992205** |