|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Капітальний ремонт баскетбольного майданчика на території ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 по вул. Князя Острозького, 20 в м. Рівне» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 397-К | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Загальнобудівельні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Баскетбольний майданчик** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 783,049 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,61614 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 32,507 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,2 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “23 травня” 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Роздiл 1. Земляні роботи** |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *1* | | *РН18-12-8* | *Улаштування дорожнiх корит коритного*  *профiлю з застосуванням екскаваторiв,*  *глибина корита до 500 мм* | *100м2* | *6,5* | | *1580,30*  *156,88* | *1423,42*  *443,89* | | *10272* | *1020* | *9252*  *2885* | | *3,7*  *7,96* | | *24,05*  *51,74* |
| 2 | | С311-15 | Перевезення грунту до 15 км | т | 273 | | 81,85  - | 81,85  13,02 | | 22345 | - | 22345  3554 | | \_\_-\_\_  0,224 | | \_\_-\_\_  61,15 |
|  | |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | | | 32617 | 1020 | 31597  6439 | |  | | 24,05  112,89 |
|  | |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 32617 |  |  | |  | |  |
|  | |  | в тому числi: | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | | | 7459 |  |  | |  | |  |
|  | |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | | | 2530 |  |  | |  | |  |
|  | |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 6,22 |  |  | |  | |  |
|  | |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 507 |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **35147** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **35147** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Влаштування покриття (Тип-1**  **S=600 м.кв.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3* | *РН18-20-1* | *Улаштування пiдстильних та*  *вирiвнювальних шарiв основи з пiску (тв.*  *100 мм.)* | *100м3* | *0,65* | *41288,32*  *1135,16* | *2172,36*  *398,94* | *26837* | *738* | *1412*  *259* | *26*  *5,9067* | *16,9*  *3,84* |
| *4* | *РН18-20-4* | *Улаштування пiдстильних та*  *вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню*  *(тв. 150 мм.)* | *100м3* | *0,975* | *68423,00*  *1717,95* | *15045,05*  *3771,73* | *66712* | *1675* | *14669*  *3677* | *39*  *57,4626* | *38,03*  *56,03* |
| 5 | ЕН27-22-1 | Улаштування асфальтобетонного покриття  доріжок і тротуарів одношарових із литої  асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | 100м2 | 6,5 | 1657,26  800,21 | \_\_-\_\_  - | 10772 | 5201 | \_\_-\_\_  - | 15,95  - | 103,68  - |
| 6 | ЕН27-22-2  К=2 | Улаштування асфальтобетонного покриття  доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,  5 см зміни товщини шару додавати або  вилучати до/з норми 27-22-1 | 100м2 | 6,5 | 258,88  258,88 | \_\_-\_\_  - | 1683 | 1683 | \_\_-\_\_  - | 5,1  - | 33,15  - |
| 7 | С1421-9837  варіант 3 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi  [асфальтобетон щiльний]  (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у  верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi,  тип Б, марка 1 | т | 62,14 | 2028,37  - | \_\_-\_\_  - | 126043 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | БАЗОВИЙ ШАР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8* | *ЕН27-36-1* | *Улаштування тонкошарового покриття з*  *поліуританово-гумових сумішей при*  *товщині шару 15 мм* | *1000 м2* | *0,65* | *2176,01*  *209,31* | *1966,70*  *344,09* | *1414* | *136* | *1278*  *224* | *3,7*  *4,9201* | *2,41*  *3,2* |
| *9* | *ЕН27-36-2* | *Улаштування тонкошарового покриття з*  *поліуританово-гумових сумішей, за зміні*  *товщини на кожні 5 мм додавати або*  *вилучати до/ норми 27-36-1* | *1000 м2* | *-0,65* | *607,60*  *54,87* | *552,73*  *97,03* | *-395* | *-36* | *-359*  *-63* | *0,97*  *1,371* | *-0,63*  *-0,89* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | С111-327  варіант 10 | Праймер Stobielast S 100 | кг | 97,5 | 200,00  - | \_\_-\_\_  - | 19500 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 11 | С111-850  варіант 7 | Гумова крихта SBR 1-3.5 мм (гранулят в  мішках) | кг | 5200 | 9,00  - | \_\_-\_\_  - | 46800 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 12 | С111-327  варіант 11 | Зв'язуюче для базового шару Stobielast S  131.85/S 135 | кг | 1040 | 173,00  - | \_\_-\_\_  - | 179920 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | ВЕРХНІЙ ШАР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *13* | *ЕН27-36-1* | *Улаштування тонкошарового покриття з*  *поліуританово-гумових сумішей при*  *товщині шару 15 мм* | *1000 м2* | *0,65* | *2176,01*  *209,31* | *1966,70*  *344,09* | *1414* | *136* | *1278*  *224* | *3,7*  *4,9201* | *2,41*  *3,2* |
| *14* | *ЕН27-36-2*  *К=2,4* | *Улаштування тонкошарового покриття з*  *поліуританово-гумових сумішей, за зміні*  *товщини на кожні 5 мм додавати або*  *вилучати до/ норми 27-36-1* | *1000 м2* | *-0,65* | *1458,25*  *131,69* | *1326,56*  *232,87* | *-948* | *-86* | *-862*  *-151* | *2,328*  *3,2904* | *-1,51*  *-2,14* |
| 15 | С111-327  варіант 12 | Зв'язуюче для верхнього шару Stobielast S  125.22 (червоний) | кг | 780 | 186,00  - | \_\_-\_\_  - | 145080 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 16 | С111-850  варіант 8 | Гумова крихта EPDM (гранулят в мішках  червоний) | кг | 520 | 90,00  - | \_\_-\_\_  - | 46800 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 17 | С111-850  варіант 3 | Розміточна фарба S 166 | кг | 13,9 | 264,00  - | \_\_-\_\_  - | 3670 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 18 | С111-847  варіант 1 | Розчинник бутилацетат | т | 0,044 | 39200,00  - | \_\_-\_\_  - | 1725 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 19 | С111-1714  варіант 1 | Скоч малярний | м | 578 | 0,43  - | \_\_-\_\_  - | 246 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 20 | С111-1717  варіант 1 | Плiвка поліетиленова | 1000м2 | 0,058 | 22466,00  - | \_\_-\_\_  - | 1303 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 678576 | 9447 | 17416  4170 |  | 194,44  63,24 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 678576 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 651713 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 13617 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 4903 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 13,44 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1097 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **683479** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **683479** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. Бордюрний камінь** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *21* | *РН18-30-1* | *Установлення бетонних поребрикiв на*  *бетонну основу* | *м* | *105* | *301,38*  *60,38* | *\_\_-\_\_*  *-* | *31645* | *6340* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,32*  *-* | *138,6*  *-* |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | | | | | 31645 | 6340 | \_\_-\_\_  - |  | 138,6  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 31645 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 25305 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 6340 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 2372 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 6,86 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 559 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **34017** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 3** | | | | | **34017** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 4. Малі архітектурні форми** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Е1-165-2 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без  крiплень, без укосiв, глибиною до 0,7 м,  група грунтiв 2 | 100м3 | 0,0043 | 20182,40  20182,40 | \_\_-\_\_  - | 87 | 87 | \_\_-\_\_  - | 476  - | 2,05  - |
| *23* | *ЕН6-3-1* | *Улаштування бетонних фундаментiв*  *загального призначення об'ємом до 5 м3*  *(бетон С12/15)* | *100м3* | *0,0043* | *200516,60*  *22464,96* | *\_\_-\_\_*  *-* | *862* | *97* | *\_\_-\_\_*  *-* | *464,44*  *-* | *2*  *-* |
| *24* | *М38-6-3* | *Монтаж устаткування виду машин i*  *механiзмiв на вiдкритiй площадцi, маса*  *устаткування 0,1 т* | *шт* | *2* | *2104,84*  *1294,02* | *55,96*  *3,29* | *4210* | *2588* | *112*  *7* | *25,2*  *0,062* | *50,4*  *0,12* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | & С1545-  540-Л  варіант 20 | Щит баскетбольний InterAtletika УТ 408-01 | шт | 2 | 12184,66  - | \_\_-\_\_  - | 24369 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | | | | | 29528 | 2772 | 112  7 |  | 54,45  0,12 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 29528 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 26644 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 2779 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 878 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,83 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 149 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **30406** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 4** | | | | | **30406** |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 772366 | 19579 | 49125  10616 |  | 411,54  176,25 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 772366 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 703662 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 30195 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 10683 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 28,35 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2312 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **783049** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **783049** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **616,14** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **32507** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |