|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| «Капітальний ремонт баскетбольного майданчика на території ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 по вул. Князя Острозького, 20 в м. Рівне»  |
| 397-К |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Загальнобудівельні роботи** |
| **Баскетбольний майданчик** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 783,049 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,61614 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 32,507 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,2 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “23 травня” 2019 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 1. Земляні роботи**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *1* | *РН18-12-8* | *Улаштування дорожнiх корит коритного**профiлю з застосуванням екскаваторiв,**глибина корита до 500 мм* | *100м2* | *6,5* | *1580,30**156,88* | *1423,42**443,89* | *10272* | *1020* | *9252**2885* | *3,7**7,96* | *24,05**51,74* |
| 2 | С311-15 | Перевезення грунту до 15 км  | т | 273 | 81,85 -  | 81,8513,02 | 22345 |  -  | 223453554 | \_\_-\_\_0,224 | \_\_-\_\_61,15 |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 32617 | 1020 | 315976439 |   | 24,05112,89 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 32617 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 7459 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 2530 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 6,22 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 507 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **35147** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 1** | **35147** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 2. Влаштування покриття (Тип-1****S=600 м.кв.)**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *3* | *РН18-20-1* | *Улаштування пiдстильних та**вирiвнювальних шарiв основи з пiску (тв.**100 мм.)* | *100м3* | *0,65* | *41288,32**1135,16* | *2172,36**398,94* | *26837* | *738* | *1412**259* | *26**5,9067* | *16,9**3,84* |
| *4* | *РН18-20-4* | *Улаштування пiдстильних та**вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню**(тв. 150 мм.)* | *100м3* | *0,975* | *68423,00**1717,95* | *15045,05**3771,73* | *66712* | *1675* | *14669**3677* | *39**57,4626* | *38,03**56,03* |
| 5 | ЕН27-22-1 | Улаштування асфальтобетонного покриттядоріжок і тротуарів одношарових із литоїасфальтобетонної суміші за товщини 3 см  | 100м2 | 6,5 | 1657,26800,21 | \_\_-\_\_ -  | 10772 | 5201 | \_\_-\_\_ -  | 15,95 -  | 103,68 -  |
| 6 | ЕН27-22-2К=2 | Улаштування асфальтобетонного покриттядоріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати абовилучати до/з норми 27-22-1  | 100м2 | 6,5 | 258,88258,88 | \_\_-\_\_ -  | 1683 | 1683 | \_\_-\_\_ -  | 5,1 -  | 33,15 -  |
| 7 | С1421-9837варіант 3 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi[асфальтобетон щiльний](дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються уверхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi,тип Б, марка 1  | т | 62,14 | 2028,37 -  | \_\_-\_\_ -  | 126043 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   | БАЗОВИЙ ШАР |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *8* | *ЕН27-36-1* | *Улаштування тонкошарового покриття з**поліуританово-гумових сумішей при**товщині шару 15 мм* | *1000 м2* | *0,65* | *2176,01**209,31* | *1966,70**344,09* | *1414* | *136* | *1278**224* | *3,7**4,9201* | *2,41**3,2* |
| *9* | *ЕН27-36-2* | *Улаштування тонкошарового покриття з**поліуританово-гумових сумішей, за зміні**товщини на кожні 5 мм додавати або**вилучати до/ норми 27-36-1* | *1000 м2* | *-0,65* | *607,60**54,87* | *552,73**97,03* | *-395* | *-36* | *-359**-63* | *0,97**1,371* | *-0,63**-0,89* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | С111-327варіант 10 | Праймер Stobielast S 100  | кг | 97,5 | 200,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 19500 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 11 | С111-850варіант 7 | Гумова крихта SBR 1-3.5 мм (гранулят вмішках)  | кг | 5200 | 9,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 46800 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 12 | С111-327варіант 11 | Зв'язуюче для базового шару Stobielast S131.85/S 135  | кг | 1040 | 173,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 179920 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   | ВЕРХНІЙ ШАР |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *13* | *ЕН27-36-1* | *Улаштування тонкошарового покриття з**поліуританово-гумових сумішей при**товщині шару 15 мм* | *1000 м2* | *0,65* | *2176,01**209,31* | *1966,70**344,09* | *1414* | *136* | *1278**224* | *3,7**4,9201* | *2,41**3,2* |
| *14* | *ЕН27-36-2**К=2,4* | *Улаштування тонкошарового покриття з**поліуританово-гумових сумішей, за зміні**товщини на кожні 5 мм додавати або**вилучати до/ норми 27-36-1* | *1000 м2* | *-0,65* | *1458,25**131,69* | *1326,56**232,87* | *-948* | *-86* | *-862**-151* | *2,328**3,2904* | *-1,51**-2,14* |
| 15 | С111-327варіант 12 | Зв'язуюче для верхнього шару Stobielast S125.22 (червоний)  | кг | 780 | 186,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 145080 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 16 | С111-850варіант 8 | Гумова крихта EPDM (гранулят в мішкахчервоний)  | кг | 520 | 90,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 46800 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 17 | С111-850варіант 3 | Розміточна фарба S 166  | кг | 13,9 | 264,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 3670 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 18 | С111-847варіант 1 | Розчинник бутилацетат  | т | 0,044 | 39200,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 1725 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 19 | С111-1714варіант 1 | Скоч малярний  | м | 578 | 0,43 -  | \_\_-\_\_ -  | 246 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 20 | С111-1717варіант 1 | Плiвка поліетиленова  | 1000м2 | 0,058 | 22466,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 1303 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 678576 | 9447 | 174164170 |   | 194,4463,24 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 678576 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 651713 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 13617 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 4903 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 13,44 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1097 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **683479** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 2** | **683479** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 3. Бордюрний камінь**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *21* | *РН18-30-1* | *Установлення бетонних поребрикiв на**бетонну основу* | *м* | *105* | *301,38**60,38* | *\_\_-\_\_* *-*  | *31645* | *6340* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,32* *-*  | *138,6* *-*  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 3 | 31645 | 6340 | \_\_-\_\_ -  |   | 138,6 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 31645 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 25305 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 6340 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 2372 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 6,86 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 559 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **34017** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 3** | **34017** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 4. Малі архітектурні форми**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | Е1-165-2 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну безкрiплень, без укосiв, глибиною до 0,7 м,група грунтiв 2  | 100м3 | 0,0043 | 20182,4020182,40 | \_\_-\_\_ -  | 87 | 87 | \_\_-\_\_ -  | 476 -  | 2,05 -  |
| *23* | *ЕН6-3-1* | *Улаштування бетонних фундаментiв**загального призначення об'ємом до 5 м3**(бетон С12/15)* | *100м3* | *0,0043* | *200516,60**22464,96* | *\_\_-\_\_* *-*  | *862* | *97* | *\_\_-\_\_* *-*  | *464,44* *-*  | *2* *-*  |
| *24* | *М38-6-3* | *Монтаж устаткування виду машин i**механiзмiв на вiдкритiй площадцi, маса**устаткування 0,1 т* | *шт* | *2* | *2104,84**1294,02* | *55,96**3,29* | *4210* | *2588* | *112**7* | *25,2**0,062* | *50,4**0,12* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | & С1545-540-Лваріант 20 | Щит баскетбольний InterAtletika УТ 408-01  | шт | 2 | 12184,66 -  | \_\_-\_\_ -  | 24369 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 4 | 29528 | 2772 | 1127 |   | 54,450,12 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 29528 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 26644 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 2779 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 878 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 1,83 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 149 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **30406** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 4** | **30406** |   |   |   |   |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 772366 | 19579 | 4912510616 |   | 411,54176,25 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 772366 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 703662 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 30195 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 10683 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 28,35 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2312 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **783049** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **783049** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **616,14** |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **32507** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |